PRODUCT 2 - TL 100
Headline: 
Schaeff – TL 100

Text:
Wirtschaftlich und produktiv, vom Garten- und Landschaftsbau über Hoch- und Tiefbau bis zum kommunalen Einsatz. Der hydrostatische Antrieb bietet mehr Arbeitsleistung bei geringerem Spritverbrauch. Die Ladetechnik zusammen mit der Schaeff Fingertip-Steuerung sorgt für kraftvolle und präzise Leistung bei allen Arbeitsbewegungen. Das einzigartige Kühlsystem minimiert Verbrauch und Serviceaufwand. Die Komfortkabine bietet eine exzellente Sicht und zwei Türen für den schnellen Einstieg.

BESCHREIBUNG
Wirtschaftlich und produktiv, vom Garten- und Landschaftsbau über Hoch- und Tiefbau bis zum kommunalen Einsatz. Der hydrostatische Antrieb bietet mehr Arbeitsleistung bei geringerem Spritverbrauch. Die Ladetechnik zusammen mit der Schaeff Fingertip-Steuerung sorgt für kraftvolle und präzise Leistung bei allen Arbeitsbewegungen. Das einzigartige Kühlsystem minimiert Verbrauch und Serviceaufwand. Die Komfortkabine bietet eine exzellente Sicht und zwei Türen für den schnellen Einstieg.

Technische Daten Überblick:
Betriebsgewicht 5 800 kg
Motorleistung 53,7 kw (73 PS)
Schaufelinhalt 1,0 – 1,5 m³
Lenkung Knicklenkung

TECHNISCHE DATEN 
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