PRODUCT 4 – TL120
Headline: 
Schaeff – TL120 

Text:
Ein Kraftpaket, optimal für Industrie- und Recyclingeinsätze und überzeugend durch das Plus an Fahrkomfort und Produktivität. Durch die optional erhältliche Anhängerkupplung kann der TL120 auch als starke Zugmaschine eingesetzt werden. Die Ladetechnik zusammen mit der Schaeff Fingertip-Steuerung sorgt für kraftvolle und präzise Leistung bei allen Arbeitsbewegungen. Das einzigartige Kühlsystem minimiert Verbrauch und Serviceaufwand. Die Komfortkabine bietet eine ausgezeichnete Sicht auf den Arbeitsbereich und zwei Türen für den schnellen Einstieg.

BESCHREIBUNG
Ein Kraftpaket, optimal für Industrie- und Recyclingeinsätze und überzeugend durch das Plus an Fahrkomfort und Produktivität. Durch die optional erhältliche Anhängerkupplung kann der TL120 auch als starke Zugmaschine eingesetzt werden. Die Ladetechnik zusammen mit der Schaeff Fingertip-Steuerung sorgt für kraftvolle und präzise Leistung bei allen Arbeitsbewegungen. Das einzigartige Kühlsystem minimiert Verbrauch und Serviceaufwand. Die Komfortkabine bietet eine ausgezeichnete Sicht auf den Arbeitsbereich und zwei Türen für den schnellen Einstieg.
Einsatz-Allrounder und Spar-Spezialist 
Der Schaeff TL120 ist Spezialist für wirtschaftliches Arbeiten und ein Multitalent für unterschiedlichste Einsätze. Durch die neue Motorentechnologie und ein hochmodernes Bedienkonzept ist der kompakte Radlader ein Erfolgsgarant für die Baustelle: produktiv, effizient und zuverlässig. Er ist ein unverwüstliches Arbeitstier: Vom Garten- und Landschaftsbau über Hoch- und Tiefbau bis zum kommunalen Einsatz. 


Technische Daten Überblick
	Einsatzgewicht 
	7000 kg 

	Motorleistung 
	74,4 kW (101 PS) 

	Schaufelinhalt 
	1,2-1,8 m3 

	Lenkung 
	Knicklenkung 




TECHNISCHE DATEN 
(please take all this data from the pdf. Please make an extra field for every title in pdf. Here we would have 13 from pdf.)
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